#### 附件一：

#### 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司2024年消防改造项目

#### 报价单

 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司 ：

1. 我方已仔细研究了 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司2024年消防改造 项目比价邀请函的全部内容，愿以人民币（大写） 元（￥ ），（其中包含9 %增值税专用发票）的价格施工；工期 ，并按合同约定实施和完成全部工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 合格 。

2．我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3．如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知后，在中标通知规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

 报 价 人： （盖单位公章）

 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

 电 话：

 年 月 日

|  |
| --- |
| 火灾自动报警系统-工程量清单 |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注** |
| 1 | 联动主机 |  | 台 | 1 |  |  | 拆2，安装1台 |
| 2 | 区域火灾报警控制器 | LD128E(M),440\*580\*160mm(宽\*高\*厚) | 台 | 2 |  |  | 先拆后安装 |
| 3 | 编码点型光电感烟探测器 | LD3000EN | 个 | 329 |  |  | 先拆后安装 |
| 4 | 感温探测器 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 5 | 电源 | 壁挂式联动，LD5801(A) | 个 | 2 |  |  | 先拆后安装 |
| 6 | 编码手动报警按钮 | LD2000E-A | 个 | 32 |  |  | 先拆后安装 |
| 7 | 编码火灾声光报警器 | LD1000 | 个 | 32 |  |  | 先拆后安装 |
| 8 | 消火栓启泵按钮 | LD2001EN | 个 | 46 |  |  | 先拆后安装 |
| 9 | 火灾报警电话机（含调试） | LD8100 | 个 | 1 |  |  | 先拆后安装 |
| 10 | 信号控制模块 |  | 个 | 35 |  |  | 先拆后安装 |
| 11 | 接线端子箱 | 220\*330\*50mm（宽\*高\*厚） | 个 | 12 |  |  | 先拆后安装 |
| 12 | 短路保护器 | 110\*83\*46mm（宽\*高\*厚） | 个 | 16 |  |  | 先拆后安装 |
| 13 | 钢制接线盒 |  | 个 | 87 |  |  | 先拆后安装 |
| 14 | 配线 | NH-RVVP2\*1.0 | 米 | 1200 |  |  | 先拆后安装 |
| 15 | 配线 | NH-RVS2\*1.5 | 米 | 2600 |  |  | 先拆后安装 |
| 16 | 配线 | NH-RVS2\*2.5 | 米 | 4000 |  |  | 先拆后安装 |
| 17 | 配管 | JDG20 | 米 | 350 |  |  | 先拆后安装 |
| 18 | 配管 | JDG25 | 米 | 150 |  |  | 先拆后安装 |
| 19 | 金属软管 | DN20 | 米 | 120 |  |  |  |
| 20 | 剔槽（墙） | 50\*50 | 米 | 400 |  |  |  |
| 21 | 气体灭火装置 | 240L | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 气体灭火装置 | 150L | 套 | 3 |  |  |  |
| 23 | 防火卷帘门 | 4\*4 | 平方 | 16 |  |  |  |
| 24 | 防火门 | 0.9\*2.5 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 25 | 卷帘门控制器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 火灾自动报警调试费 | 500点以内 | 项 | 1 |  |  |  |
| 27 | 气体灭火调试费 | 270L | 点 | 1 |  |  |  |
| 28 | 气体灭火调试费 | 155L | 点 | 3 |  |  |  |
| 29 | 沟槽挖填土方 | 500\*500 | 立方 | 87.5 |  |  | 350米 |
| 30 | 税金 | 9% | 项 | 1 |  |  |  |
| 27 | 合计 |  | 元 |  |  |  |  |